**Załącznik nr 2.1. – część 1**

**Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia**

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i obejmuje:**

a) dostawę 830 Mg pospółki o frakcji 0-31,5 mm z 50 % zawartością kruszywa łamanego na drogi gminne,

b) dostawę 2500 Mg pospółki o frakcji 0-31,5 mm z 50 % zawartością kruszywa łamanego na drogi gminne z rozplantowaniem (rozścieleniem) mechanicznym,

c) dostawę 200 Mg pospółki o frakcji 0-31,5 mm z 50 % zawartością kruszywa łamanego na drogi gminne z rozplantowaniem (rozścieleniem) oraz mechanicznym zgęszczeniem,

d) dostawę 100 Mg pospółki o frakcji 0-31,5 mm z 50 % zawartością kruszywa łamanego na drogi gminne z rozplantowaniem (rozścieleniem) ręcznym oraz mechanicznym zagęszczeniem,

e) dostawę 250 Mg pospółki o frakcji 0-31,5 mm z 30 % zawartością kruszywa łamanego na drogi gminne z rozplantowaniem (rozścieleniem) mechanicznym,

f) dostawę 400 Mg pospółki o frakcji 0-31,5 mm z 30 % zawartością kruszywa łamanego na drogi gminne;

2. Dostarczane kruszywo winno spełniać normę PN-EN 13242*.* Na żądanie Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić aktualne świadectwo jakości dostarczanego kruszywa.

3. Zakres oraz termin wykonania prac objętych przedmiotem umowy, każdorazowo określi Zamawiający informując Wykonawcę w formie pisemnego lub telefonicznego zlecenia.

4. Termin zakończenia prac przez Wykonawcę nie może przekroczyć 4 dni roboczych od dnia zlecenia, chyba, że strony umowy określą w formie pisemnej inny termin wykonania**.**

5. Wykonawca zapewnia w czasie trwania umowy obsługę personalną i techniczną na powierzonych terenach, sprzętem własnym lub pozyskanym własnymi staraniami.

6. Wykonawca do prawidłowej realizacji umowy musi zapewnić co najmniej trzy samochody o ładowności min.15 Mg każdy, posiadające aktualne badania techniczne.

7. Każdorazowa dostawa musi być potwierdzona dokumentem, określającym miejsce wykonania zamówienia, podpisanym przez pracownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną i Wykonawcę oraz dokumentem zawierającym ilość oraz rodzaj dostarczonego kruszywa.

8. Wykonawca zgłasza zakończenie każdego zleconego etapu niezwłocznie po jego wykonaniu

9. Dowóz kruszywa będzie odbywał się między innymi po drogach powiatowych i wojewódzkich na których w części obowiązuje m.in. zakaz poruszania się pojazdów o ograniczonej masie np. 8 ton w zawiązku z powyższym Wykonawca (w przypadku poruszania się samochodami lub sprzętem mechanicznym po drogach, na których istnieją ww. zakazy) zobowiązany będzie do uzyskania na własny koszt, stosownych zezwoleń od zarządcy drogi.

**Ostateczny zakres i lokalizacja robót będzie określana w miarę potrzeb przez zamawiającego.**