**Załącznik nr 2.2. – część 2**

**Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Gołdap poprzez:**

1. dostawę 7200 Mg pospółki o frakcji0-31,5na drogi gminne z mechanicznym rozplantowaniem dowiezionego materiału we wskazanym miejscu,
2. dostawę 1000 Mg pospółki o frakcji0-31,5na drogi gminne z ręcznym rozplantowaniem dowiezionego materiału we wskazanym miejscu,
3. dostawę 400 Mg kruszywa - kamień przekruszony do 16 mm na drogi gminne z mechanicznym rozplantowaniem,
4. profilowanie (równanie) istniejących nawierzchni dróg nieutwardzonych o szerokości od 3 m do 6m o łącznej powierzchni do 1 350 000m2,
5. pracę mechaniczną sprzętu w postaci koparko- ładowarki na drogach gminnych (prace związane z niwelacją terenu drogi, usuwaniem przeszkód na drogach, itp.) w ilości około 200 m-g.

2. Dostarczane kruszywo, o którym mowa w pkt.1 lit a) i b) winno spełniać normę PN-EN 13242*.* Na żądanie Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić aktualne świadectwo jakości dostarczanego kruszywa.

3. Zakres oraz termin wykonania prac objętych przedmiotem umowy, każdorazowo określi Zamawiający informując Wykonawcę w formie pisemnego lub telefonicznego zlecenia.

4. Termin zakończenia prac przez Wykonawcę nie może przekroczyć 4 dni roboczych od dnia zlecenia, chyba, że strony umowy określą w formie pisemnej inny termin wykonania**.**

5. Wykonawca zapewnia w czasie trwania umowy obsługę personalną i techniczną na powierzonych terenach, sprzętem własnym lub pozyskanym własnymi staraniami.

6. Wykonawca do prawidłowej realizacji umowy musi zapewnić co najmniej jedną koparko- ładowarkę oraz samochód o ładowności min. 15 Mg posiadający aktualne badania techniczne.

7. Każdorazowa dostawa pospółki i kruszywa musi być potwierdzona dokumentem, określającym miejsce wykonania zamówienia, podpisanym przez pracownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną i Wykonawcę oraz dokumentem zawierającym ilość oraz rodzaj dostarczonego kruszywa.

8. Ilość pracy sprzętu, tj. koparko- ładowarki musi być potwierdzona odpowiednimi wpisami na karcie pracy sprzętu, która wymaga potwierdzenia przez pracownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną.

9. Wykonawca zgłasza zakończenie każdego zleconego etapu niezwłocznie po jego wykonaniu.

10. Dowóz pospółki i kruszywa będzie odbywał się między innymi po drogach powiatowych i wojewódzkich na których w części obowiązuje m.in. zakaz poruszania się pojazdów o ograniczonej masie np.: 8 ton w zawiązku z powyższym Wykonawca (w przypadku poruszania się samochodami lub sprzętem mechanicznym po drogach, na których istnieją ww. zakazy) zobowiązany będzie do uzyskania na własny koszt, stosownych zezwoleń od zarządcy drogi.

11. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczenia jezdni po wykonanych pracach.

**Ostateczny zakres oraz lokalizacja robót i prac będzie określana w miarę potrzeb przez Zamawiającego poprzez szczegółową lokalizację miejsc wykonywania wyżej opisanych czynności.**