**Załącznik nr 2- Część 2**

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych**

**na terenie gminy Gołdap**

**Część 2- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej na plac zabaw w miejscowości Kośmidry**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej na plac zabaw w miejscowości Kośmidry (dz. nr geod. 254/122, obręb Kośmidry), tj.:**

1) urządzenie siłowni zewnętrznej- wioślarz wolnostojący

2) urządzenie zabawowe- huśtawka „ważka” podwójna

3) urządzenie zabawowe- stolik do gry w szachy lub warcaby

4) element małej architektury- ławka

**Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnie dostatecznych określeń, zwłaszcza w zakresie wyglądu urządzeń, dlatego posługuje się przykładowymi wizualizacjami urządzenia.**

**Podstawowe wymagane parametry urządzenia:**

**1) Urządzenie siłowni zewnętrznej- wioślarz wolnostojący:**

- urządzenie montowane na tzw. "nodze",

- element nośny wykonany ze stalowej rury ocynkowanej i malowanej proszkowo o średnicy min. 80 mm, grubość ścianek rur min 3mm,

- uchwyty i pozostałe urządzenia rurowe o średnicy min. 25 mm, wykonane z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,

- poręcze i pozostałe elementy wykonane ze stali,

- rączki lub inne elementy powinny być wykonane z materiałów gumowych odpornych na warunki atmosferyczne, zewnętrzne,

-montaż urządzenia siłowni zewnętrznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią,

**** 

*Wizualizacja nr 1*

**2) Urządzenie zabawowe- huśtawka „ważka” podwójna**

- huśtawka o konstrukcji metalowej, malowana proszkowo,

- huśtawka podwójna, tj. z dwiema równoważniami,

- siedziska z płyty HDPE,

- rączki lub inne elementy powinny być wykonane z materiałów gumowych odpornych na warunki atmosferyczne, zewnętrzne,

- montaż urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie
z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.



*Wizualizacja nr 2*

**3) Urządzenie zabawowe- stolik do gry w szachy lub warcaby**

- urządzenie o konstrukcji metalowej podstawy, malowane proszkowo,

- urzmądznie skąłdające się ze stolika z planszą do gry w szachy lub warcaby oraz minimum dwoma siedziskami,

- wysokość stołu do 60 cm (przeznaczenie dla młodszych użytkowników placu zabaw),

- siedziska oraz blat stołu z płyty HDPE,

- montaż urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie
z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.

****

*Wizualizacja nr 3*

**4) Element małej architektury- ławka**

- ławka o konstrukcji drewnianej,

- drewno impregnowane,

- minimalne wymiary ławki 1,45 x 0,5 m,

- montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty, posadowienie na kotwach musi być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.

 