Załącznik nr 1

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**1.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do pomieszczenia nr 4 a, 30 i 30 b
w budynku Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Zamówienie dotyczy obmiaru, wykonania, dostawy, wniesienia i montażu mebli biurowych na wymiar.

**2.** Produkty muszą spełniać parametry techniczne określone w specyfikacji rzeczowej zamówienia.

**3.** Produkty muszą być:

**a)** fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad i uszkodzeń, wykonane zgodnie z normami branżowymi i posiadać co najmniej 24 miesięczną gwarancję producenta;

**b)** spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie;

**c)** dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

**4.** Oferent złoży ofertę cenową na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 2.**

**5.** Dostawa produktów pozostają po stronie Wykonawcy.

**6.** **Wykonawca przed realizacją zamówienia uzgodni z Zamawiającym niezbędne szczegóły i przedłoży w terminie dwóch dni projekt Zamawiającemu.**

**7.** **Zamawiający nie później niż w terminie dwóch dni zaakceptuje projekt przedstawiony przez Wykonawcę.** **W przypadku zmian przedstawionych przez Zamawiającego Wykonawca ma dwa dni
na naniesienie zmian i przedstawienie ostatecznego projektu Zamawiającemu.**

**8.** **Zamawiający akceptuje w terminie jednego dnia ostateczną wersję projektu a Wykonawca
po zatwierdzeniu projektu ma 40 dni na realizację niniejszego zamówienia.**

**9.** Zamawiający zastrzega, że poniżej podane wymiary poszczególnych mebli są szacunkowe, Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest dokonać dokładnych pomiarów.

**10.** Zakres zamówienia:

|  |
| --- |
| **Meble biurowe** |
| **Lp.** | **Nazwa produktu:** | **Ilość sztuk:** | **Cena****brutto** |
| **1.** | **Biurko pod komputer proste o wymiarach:**Parametry techniczne:Wymiary (szerokość x głębokość w mm): 1700 mm x 700 mmMateriał blatu – płyta meblowa podwójnaMateriał podstawy: stalPodstawa: stalowe nogi regulowane**Kolor stelaża: czarny lub srebrny****Kolor blatu: dąb sonoma**Biurko powinno posiadać otwór do przeprowadzenia okablowania oraz spełniać normy dotyczące mebli biurowych oraz użyteczności publicznej: PN-EN-527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02, PN-EN ISO 527-3:2019-01. | 2 |  |
| **2.** | **Biurko pod komputer proste o wymiarach:** Parametry techniczne:Wymiary (szerokość x głębokość w mm): 1800 mm x 700 mm Materiał blatu – płyta meblowa podwójnaMateriał podstawy: stalPodstawa: stalowe nogi regulowane**Kolor stelaża: czarny lub srebrny****Kolor blatu: dąb sonoma**Biurko powinno posiadać otwór do przeprowadzenia okablowania oraz spełniać normy dotyczące mebli biurowych oraz użyteczności publicznej: PN-EN-527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02, PN-EN ISO 527-3:2019-01. | 2 |  |
| **3.** | **Biurko pod komputer proste o wymiarach:**Parametry techniczne:Wymiary (szerokość x głębokość w mm): 1600 mm x 700 mm Materiał blatu – płyta meblowa podwójnaMateriał podstawy: stalPodstawa: stalowe nogi regulowane**Kolor stelaża: czarny lub srebrny****Kolor blatu: dąb sonoma**Biurko powinno posiadać otwór do przeprowadzenia okablowania oraz spełniać normy dotyczące mebli biurowych oraz użyteczności publicznej: PN-EN-527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02, PN-EN ISO 527-3:2019-01. | 2 |  |
| **4.**  | **Dostawka do biurka o wymiarach:**Parametry techniczne:Wymiary: szerokość 1400mm, **zaokrąglony blat**, w najwyższym punkcie głębokość 700 mm Materiał blatu – płyta meblowa podwójnaMateriał podstawy: stalPodstawa: stalowe nogi regulowane**Kolor stelaża: czarny lub srebrny****Kolor blatu: dąb sonoma** | 1 |  |
| **5.** | **Dostawka do biurka o wymiarach:**Parametry techniczne:Wymiary (szerokość x głębokość w mm):1400mm x 400 mm Materiał blatu – płyta meblowa podwójnaMateriał podstawy: stalPodstawa: stalowe nogi regulowane**Kolor stelaża: czarny lub srebrny****Kolor blatu: dąb sonoma** | 1 |  |
| **6.** | **Kontenerek na kółkach z trzema szufladami:** Parametry techniczne:Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość w mm): 400mm x 600 mm x 600 mmMateriał: płyta meblowa min. 17 mmIlość szuflad: 3Szare metalowe uchwyty, cztery koła skrętne, w tym dwawyposażone w hamulceCentralny zamek dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali**Kolor: dąb sonoma** | 6 |  |
| **7.** | **Regał biurowy z półkami, częściowo zamknięty drzwiami:** Parametry techniczne:Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość w mm):600 mm x 400 mm x 1200 mmGórna półka otwarta, proporcjonalny podział na ilość półek, pozostała część zamknięta drzwiami, uchwyty kolor srebrny lub czarny Materiał: płyta meblowa min. 17 mmNośność półki: min. 50 kg**Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **8.** | **Regał biurowy z półkami i trzema szufladami zamykanymi na klucz:**Parametry techniczne: (szerokość x głębokość x wysokość): 600 mm 400 mm x 2740 mmWymiary wysokość całkowita ok. 2740 mm. Proporcjonalny podział szuflad i półek.Wysokość półki wewnątrz (bez deski) min. 350 mm, głębokość półki min. 350 mmMateriał: płyta meblowa min. 17 mmIlość półek: proporcjonalnie do wymiarówNośność półki: min. 50 kgCentralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali**Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **9.** | **Regał biurowy z półkami i trzema szufladami zamykanymi na klucz:**Parametry techniczne: (szerokość x głębokość x wysokość): 800 mm 400 mm x 2740 mmWymiary wysokość całkowita ok. 2740 mm. Proporcjonalny podział szuflad i półek.Wysokość półki wewnątrz (bez deski) min. 350 mm, głębokość półki min. 350 mmMateriał: płyta meblowa min. 17 mmIlość półek: proporcjonalnie do wymiarówNośność półki: min. 50 kgCentralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali**Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **10.** | **Szafa biurowa zamykana na zamek, z podwójnymi drzwiami tradycyjnymi i półkami do sufitu:**Parametry techniczne:(szerokość x głębokość x wysokość w mm): 800 mm x 400 mm x 2740 mmWysokość półki wewnątrz ( bez deski) 350 mm, głębokość półki min. 350 mm**Średnia wysokość pomieszczenia 2740 mm ( granica błędu +/- 50 mm)****Nośność półki: min. 50 kg** Ilość półek: proporcjonalnie do wymiarówMateriał: płyta meblowa min. 17 mmCentralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali**Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **11.** | **Szafa biurowa zamykana na zamek, w kształcie litery L z drzwiami przesuwnymi i półkami do sufitu:**Parametry techniczne:wysokość 2740 mm, bok dłuższy 2100 mm, bok krótszy 1900 mm; szafa o szerokości min 500 mm (z szyną), półki o głębokości 400 mm ( bez grubości półek), wysokości 350 mm, w tym wydzielić miejsce na drążek na ubrania, nad nim półki ok 500 mm– w dłuższej części od razu przy drzwiach wejściowych.**Średnia wysokość pomieszczenia 2740 mm ( granica błędu +/- 50 mm)****Nośność półki: min. 50 kg**Ilość półek: proporcjonalnie do wymiarówMateriał: płyta meblowa min. 17 mmCentralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali**Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **12.** | **Szafa biurowa zamykana na zamek, w kształcie litery Lz drzwiami przesuwnymi i półkami do sufitu:**Parametry techniczne:wysokość 2740 mm, bok dłuższy 2800 mm, bok krótszy 2000 mm; szafa o szerokości min 500 mm (z szyną), półki o głębokości 400 mm (bez grubości półek), wysokości 350 mm,**Średnia wysokość pomieszczeń 2740 mm (granica błędu +/- 50 mm)**Nośność półki: min. 50 kgIlość półek: proporcjonalnie do wymiarówMateriał: płyta meblowa min. 17 mmCentralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali**Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **13.** | **Szafa biurowa zamykana na zamek, z drzwiami i półkami do sufitu:**Parametry techniczne:(szerokość x głębokość x wysokość w mm): 1000 mm x400 mm x 2740 mm60 cm szafy z drążkiem na ubrania, nad nim półki, pozostała część szafy półki.Wysokość półki wewnątrz ( bez deski) 350 mm, głębokość półki min 350 mm**Średnia wysokość pomieszczeń 2740 mm (granica błędu +/- 50 mm)**Nośność półki: min. 50 kgIlość półek: proporcjonalnie do wymiarówMateriał: płyta meblowa min. 17 mmCentralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali**Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **14.** | **Komoda z szufladami zamykanymi na klucz:**Parametry techniczne:(szerokość x głębokość x wysokość w mm): 600 mm x 400 mm x 1200 mm Nośność: min. 50 kgIlość szuflad proporcjonalnie do wymiarówMateriał: płyta meblowa min. 17 mmCentralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali**Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **15.** | **Szafa biurowa z półkami, częściowo otwarta****Zastosować podobne rozwiązanie**Parametry techniczne:(szerokość x głębokość x wysokość w mm): 800 mm x 400 mm x 2840 mm**Średnia wysokość pomieszczenia 2840 mm (granica błędu +/- 50 mm)**Wysokość półki wewnątrz (bez deski) 350 mm. Nośność półki: min. 50 kgIlość półek: proporcjonalnie do wymiarówMateriał: płyta meblowa min. 17 mm**Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **16.**  | **Szafa biurowa zamykana na zamek, w kształcie litery Lz drzwiami przesuwnymi i półkami do sufitu:**Parametry techniczne:wysokość 2840 mm, bok dłuższy 2400 mm, bok krótszy 2100 mm; szafa o szerokości min 500 mm (z szyną), półki o głębokości 400 mm (bez grubości półek), wysokości 350 mm,wydzielić miejsce na drążek na ubrania 500 mm, nad nim półki – w krótszej części od razu przy drzwiach wejściowych.**Średnia wysokość pomieszczeń 2840 mm (granica błędu +/- 50 mm)**Nośność półki: min. 50 kgIlość półek: proporcjonalnie do wymiarówMateriał: płyta meblowa min. 17 mmCentralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali**Kolor: dąb sonoma** |  1 |  |
| **17.** | **Stolik na drukarkę z półką**Parametry techniczne:(szerokość x głębokość x wysokość ) 500 mm x 500 mm x 700 mmNośność półki: min. 50 kgMateriał: płyta meblowa min. 17 mm**Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |