**Wg właściwości**

**Gołdap, dn. 12.03.2021 r.**

**Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Naprawa urządzeń technicznych fontanny miejskiej zlokalizowanej w Parku Miejskim na Placu Zwycięstwa w Gołdapi”.**

**Gmina Gołdap udziela informacji na zapytania zawarte w wiadomości pzresłanej drogą e- mailową w dniu 11 marca 2021 r.:**

**Treść zapytania:**

1. Jaka jest średnica otworów gdzie zostały montowane lampy?

**Odpowiedź:**

Średnica otworów wynosi 28 cm.

**Treść zapytania:**

2. Zdjęcia dyszy wielostrumieniowej.

**Odpowiedź:**

Zdjęcie w załączniku.

**Treść zapytania:**

3. Informacji na temat czy nawierzchnia kamienna niecki jest osadzona na podporach typu buzon.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż niecka nie jest osadzona na podporach typu buzon.

**Treść zapytania:**

4. Jeśli pkt 3 jest inny niż odpowiedź NIE, proszę o zrobienie zdjęć kominków gdzie były umieszczone dysze wraz z lampami.

**Odpowiedź:**

Zdjęcie w załączniku.

**Treść zapytania:**

5. Czy została przeprowadzone badania dotyczące jakości instalacji elektrycznej w niecce?

**Odpowiedź:**

Badania nie zostały przeprowadzone.

**Treść zapytania:**

6. Czy technologia w której była wykonana fontanna pozwala na wymianę instalacji elektrycznej zasilającej dysze dynamiczne oraz lampy w niecce fontanny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie istnieje taka możliwość.

**Treść zapytania:**

7. Czy zamawiający rozważa montaż dynamicznych dysz wodnych w innej technologii niż z użyciem efektu Coanda?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje montażu dusz wodnych w innej technologii.

**Treść zapytania:**

8. Czy zamawiający rozważa montaż szafy w innej technologii niż zastosowanie sterownika PLC ale z zastosowaniem systemu DMX?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje montażu szafy w innej technologii.

**Z poważaniem**

**Sporządziła: Magda Zymkowska**