Załącznik nr 1

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**1.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do pomieszczenia nr 4 a, 30 i 30 b  
w budynku Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Zamówienie dotyczy obmiaru, wykonania, dostawy, wniesienia i montażu mebli biurowych na wymiar.

**2.** Produkty muszą spełniać parametry techniczne określone w specyfikacji rzeczowej zamówienia.

**3.** Produkty muszą być:

**a)** fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad i uszkodzeń, wykonane zgodnie z normami branżowymi i posiadać co najmniej 24 miesięczną gwarancję producenta;

**b)** spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie;

**c)** dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

**4.** Oferent złoży ofertę cenową na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 2.**

**5.** Dostawa produktów pozostają po stronie Wykonawcy.

**6.** **Wykonawca przed realizacją zamówienia uzgodni z Zamawiającym niezbędne szczegóły i przedłoży w terminie dwóch dni projekt Zamawiającemu.**

**7.** **Zamawiający nie później niż w terminie dwóch dni zaakceptuje projekt przedstawiony przez Wykonawcę.** **W przypadku zmian przedstawionych przez Zamawiającego Wykonawca ma dwa dni  
na naniesienie zmian i przedstawienie ostatecznego projektu Zamawiającemu.**

**8.** **Zamawiający akceptuje w terminie jednego dnia ostateczną wersję projektu a Wykonawca  
po zatwierdzeniu projektu ma 40 dni na realizację niniejszego zamówienia.**

**9.** Zamawiający zastrzega, że poniżej podane wymiary poszczególnych mebli są szacunkowe, Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest dokonać dokładnych pomiarów.

**10.** Zakres zamówienia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meble biurowe** | | | |
| **Lp.** | **Nazwa produktu:** | **Ilość sztuk:** | **Cena**  **brutto** |
| **1.** | **Biurko pod komputer proste o wymiarach:**  Parametry techniczne:  Wymiary (szerokość x głębokość w mm): 1700 mm x 700 mm  Materiał blatu – płyta meblowa podwójna  Materiał podstawy: stal  Podstawa: stalowe nogi regulowane  **Kolor stelaża: czarny lub srebrny**  **Kolor blatu: dąb sonoma**  Biurko powinno posiadać otwór do przeprowadzenia okablowania oraz spełniać normy dotyczące mebli biurowych oraz użyteczności publicznej: PN-EN-527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02, PN-EN ISO 527-3:2019-01. | 2 |  |
| **2.** | **Biurko pod komputer proste o wymiarach:**  Parametry techniczne:  Wymiary (szerokość x głębokość w mm): 1800 mm x 700 mm  Materiał blatu – płyta meblowa podwójna  Materiał podstawy: stal  Podstawa: stalowe nogi regulowane  **Kolor stelaża: czarny lub srebrny**  **Kolor blatu: dąb sonoma**  Biurko powinno posiadać otwór do przeprowadzenia okablowania oraz spełniać normy dotyczące mebli biurowych oraz użyteczności publicznej: PN-EN-527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02, PN-EN ISO 527-3:2019-01. | 2 |  |
| **3.** | **Biurko pod komputer proste o wymiarach:**  Parametry techniczne:  Wymiary (szerokość x głębokość w mm): 1600 mm x 700 mm  Materiał blatu – płyta meblowa podwójna  Materiał podstawy: stal  Podstawa: stalowe nogi regulowane  **Kolor stelaża: czarny lub srebrny**  **Kolor blatu: dąb sonoma**  Biurko powinno posiadać otwór do przeprowadzenia okablowania oraz spełniać normy dotyczące mebli biurowych oraz użyteczności publicznej: PN-EN-527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02, PN-EN ISO 527-3:2019-01. | 2 |  |
| **4.** | **Dostawka do biurka o wymiarach:**  Parametry techniczne:  Wymiary: szerokość 1400mm, **zaokrąglony blat**, w najwyższym punkcie głębokość 700 mm  Materiał blatu – płyta meblowa podwójna  Materiał podstawy: stal  Podstawa: stalowe nogi regulowane  **Kolor stelaża: czarny lub srebrny**  **Kolor blatu: dąb sonoma** | 1 |  |
| **5.** | **Dostawka do biurka o wymiarach:**  Parametry techniczne:  Wymiary (szerokość x głębokość w mm):1400mm x 400 mm  Materiał blatu – płyta meblowa podwójna  Materiał podstawy: stal  Podstawa: stalowe nogi regulowane  **Kolor stelaża: czarny lub srebrny**  **Kolor blatu: dąb sonoma** | 1 |  |
| **6.** | **Kontenerek na kółkach z trzema szufladami:**  Parametry techniczne:  Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość w mm): 400mm x 600 mm x 600 mm  Materiał: płyta meblowa min. 17 mm  Ilość szuflad: 3  Szare metalowe uchwyty, cztery koła skrętne, w tym dwa  wyposażone w hamulce  Centralny zamek dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali  **Kolor: dąb sonoma** | 6 |  |
| **7.** | **Regał biurowy z półkami, częściowo zamknięty drzwiami:**  Parametry techniczne:  Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość w mm):600 mm x 400 mm x 1200 mm  Górna półka otwarta, proporcjonalny podział na ilość półek, pozostała część zamknięta drzwiami, uchwyty kolor srebrny lub czarny  Materiał: płyta meblowa min. 17 mm  Nośność półki: min. 50 kg  **Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **8.** | **Regał biurowy z półkami i trzema szufladami zamykanymi na klucz:**  Parametry techniczne: (szerokość x głębokość x wysokość): 600 mm 400 mm x 2740 mm  Wymiary wysokość całkowita ok. 2740 mm. Proporcjonalny podział szuflad i półek.  Wysokość półki wewnątrz (bez deski) min. 350 mm, głębokość półki min. 350 mm  Materiał: płyta meblowa min. 17 mm  Ilość półek: proporcjonalnie do wymiarów  Nośność półki: min. 50 kg  Centralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali  **Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **9.** | **Regał biurowy z półkami i trzema szufladami zamykanymi na klucz:**  Parametry techniczne: (szerokość x głębokość x wysokość): 800 mm 400 mm x 2740 mm  Wymiary wysokość całkowita ok. 2740 mm. Proporcjonalny podział szuflad i półek.  Wysokość półki wewnątrz (bez deski) min. 350 mm, głębokość półki min. 350 mm  Materiał: płyta meblowa min. 17 mm  Ilość półek: proporcjonalnie do wymiarów  Nośność półki: min. 50 kg  Centralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali  **Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **10.** | **Szafa biurowa zamykana na zamek, z podwójnymi drzwiami tradycyjnymi i półkami do sufitu:**  Parametry techniczne:  (szerokość x głębokość x wysokość w mm): 800 mm x 400 mm x 2740 mm  Wysokość półki wewnątrz ( bez deski) 350 mm, głębokość półki min. 350 mm  **Średnia wysokość pomieszczenia 2740 mm ( granica błędu +/- 50 mm)**  **Nośność półki: min. 50 kg**  Ilość półek: proporcjonalnie do wymiarów  Materiał: płyta meblowa min. 17 mm  Centralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali  **Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **11.** | **Szafa biurowa zamykana na zamek, w kształcie litery L z drzwiami przesuwnymi i półkami do sufitu:**  Parametry techniczne:  wysokość 2740 mm, bok dłuższy 2100 mm, bok krótszy 1900 mm; szafa o szerokości min 500 mm (z szyną), półki o głębokości 400 mm ( bez grubości półek), wysokości 350 mm, w tym wydzielić miejsce na drążek na ubrania, nad nim półki ok 500 mm– w dłuższej części od razu przy drzwiach wejściowych.  **Średnia wysokość pomieszczenia 2740 mm ( granica błędu +/- 50 mm)**  **Nośność półki: min. 50 kg**  Ilość półek: proporcjonalnie do wymiarów  Materiał: płyta meblowa min. 17 mm  Centralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali  **Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **12.** | **Szafa biurowa zamykana na zamek, w kształcie litery L z drzwiami przesuwnymi i półkami do sufitu:**  Parametry techniczne:  wysokość 2740 mm, bok dłuższy 2800 mm, bok krótszy 2000 mm; szafa o szerokości min 500 mm (z szyną), półki o głębokości 400 mm (bez grubości półek), wysokości 350 mm,  **Średnia wysokość pomieszczeń 2740 mm (granica błędu +/- 50 mm)**  Nośność półki: min. 50 kg  Ilość półek: proporcjonalnie do wymiarów  Materiał: płyta meblowa min. 17 mm  Centralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali  **Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **13.** | **Szafa biurowa zamykana na zamek, z drzwiami i półkami do sufitu:**  Parametry techniczne:  (szerokość x głębokość x wysokość w mm): 1000 mm x400 mm x 2740 mm  60 cm szafy z drążkiem na ubrania, nad nim półki, pozostała część szafy półki.  Wysokość półki wewnątrz ( bez deski) 350 mm, głębokość półki min 350 mm  **Średnia wysokość pomieszczeń 2740 mm (granica błędu +/- 50 mm)**  Nośność półki: min. 50 kg  Ilość półek: proporcjonalnie do wymiarów  Materiał: płyta meblowa min. 17 mm  Centralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali  **Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **14.** | **Komoda z szufladami zamykanymi na klucz:**  Parametry techniczne:  (szerokość x głębokość x wysokość w mm): 600 mm x 400 mm x 1200 mm  Nośność: min. 50 kg  Ilość szuflad proporcjonalnie do wymiarów  Materiał: płyta meblowa min. 17 mm  Centralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali  **Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **15.** | **Szafa biurowa z półkami, częściowo otwarta**  **Zastosować podobne rozwiązanie**  Parametry techniczne:  (szerokość x głębokość x wysokość w mm): 800 mm x 400 mm x 2840 mm  **Średnia wysokość pomieszczenia 2840 mm (granica błędu +/- 50 mm)**  Wysokość półki wewnątrz (bez deski) 350 mm.  Nośność półki: min. 50 kg  Ilość półek: proporcjonalnie do wymiarów  Materiał: płyta meblowa min. 17 mm  **Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **16.** | **Szafa biurowa zamykana na zamek, w kształcie litery L z drzwiami przesuwnymi i półkami do sufitu:**  Parametry techniczne:  wysokość 2840 mm, bok dłuższy 2400 mm, bok krótszy 2100 mm; szafa o szerokości min 500 mm (z szyną), półki o głębokości 400 mm (bez grubości półek), wysokości 350 mm,  wydzielić miejsce na drążek na ubrania 500 mm, nad nim półki – w krótszej części od razu przy drzwiach wejściowych.  **Średnia wysokość pomieszczeń 2840 mm (granica błędu +/- 50 mm)**  Nośność półki: min. 50 kg  Ilość półek: proporcjonalnie do wymiarów  Materiał: płyta meblowa min. 17 mm  Centralne zamki dobrej jakości, rozetka i klucze wykonane ze stali  **Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |
| **17.** | **Stolik na drukarkę z półką**  Parametry techniczne:  (szerokość x głębokość x wysokość ) 500 mm x 500 mm x 700 mm  Nośność półki: min. 50 kg  Materiał: płyta meblowa min. 17 mm  **Kolor: dąb sonoma** | 1 |  |