**Załącznik nr 2**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**2.1.** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych mostu przez rzekę Alina
w ciągu drogi nr 137020 N w km 0+318 w miejscowości Główka.

W ramach zamówienia należy wykonać prace polegające m.in. na:

- karczowaniu/wycięciu drzewa o średnicy 36-55 cm w warunkach bez utrudnień (1 szt.)
po uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej (wykonanie zgodnie z zaleceniami zawartymi
w decyzji Starosty Gołdapskiego nr BiOŚ.613.30.2024 z dnia 23.07.2024 r.),

- karczowaniu krzewów na nasypach drogowych (0,0005 ha),

- oczyszczaniu spoin muru podpór metodą mechaniczną i strumieniem wody o ciśnieniu
do 60 MPa oraz wykonanie spoinowania zaprawą cementową i iniekcji kawern zaczynem cementowym (30 m2),

- oczyszczanie spodu płyty pomostu strumieniem wody o ciśnieniu do 60 MPa i wykonanie napraw systemem zapraw naprawczych CC (zaprawy hydrauliczne) (31,6 m2),

- oczyszczanie dźwigarów do stopnia nie niższego niż Sa 2 oraz wykonanie systemowych powłok ochronnych (zalecany system na bazie farb akrylowych) (34,2 m2).

**Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:**

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest zagospodarowanie wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpadów bądź ich przekazanie do zagospodarowania uprawnionym do tego podmiotom.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji prac oraz w ich następstwie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy.

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest natychmiastowe wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania prac.

6. Zamawiający zobowiązuje się do przedłożenia Wykonawcy decyzji na wycięcie drzewa.